24-1 IoT실습 Lab5

22100579 이진주

**실습#1**

1. 두 서버의 비교

Echo\_EPLTserver.c실행 결과

텍스트, 스크린샷, 폰트, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

메시지의 길이가 버퍼 사이즈인 4를 넘어서면 epoll\_wait이 여러 번 리턴 된다.

Echo\_EPETserver.c 실행 결과

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

메시지의 길이에 관계없이 한 메시지당 한번의 epoll\_wait이 리턴 된다.

1. Echo\_EPLTserver.c의 버퍼 사이즈 증가 (4->40)

Echo\_EPLTserver.c 실행 결과

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

길이 40 이하의 메시지는 한 번의, 40 이상의 메시지는 여러 번 epoll\_wait이 리턴된다.